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Hướng dấn sử dụng điện thoại Panasonic KX-T2373

1. Chọn chế độ TONE/Pulse (Bình thường thì không phi vào lệnh này)
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Nhấn nút “MUTE”
- Nhấn phím số “3”
- Nếu chọn “TONE” nhấn phím số “1”
- Nếu chọn “PULSE” nhấn số “2”
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt

2. Cách ghi số điện thoại và bộ nhớ nhanh (Có 20 bộ nhớ)
Cách thứ nhất:
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM” 
- Quay số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút “AUTO/LOWER” và nút “Emergency”. Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
Cách thứ hai:
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM” 
- Quay số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím “AUTO/LOWER”
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút “AUTO/LOWER” và nút “Emergency”
- Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt

3. Cách gọi điện thoại lưu trong bộ nhớ nhanh (Bằng những nút hình ô vuông)
Cách thứ nhất:
- Nhấc tổ hợp, hoặc nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút hình ô vuông đã lưu số điện thoại 
Cách thứ hai:
- Nhấc tổ hợp, hoặc nhấn phím SP-Phone
- Nhấn phím AUTO/LOWER
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút AUTO/LOWER và nút Emergency

4. Cách lưu số điện thoại vào bộ nhớ trực tiếp
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM”.
- Nhấn số điện thoại cần nhớ
- Nhấn phím “AUTO/LOWER”
- Nhấn các phím nhớ trên bàn phím (từ 0 đến 9)
- Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt

5. Cách gọi điện từ các phím nhớ lưu trong bộ nhớ trực tiếp
- Nhấc tổ hợp, hoặc  nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “AUTO/LOWER”
- Nhấn vị trí số điện thoại đã lưu từ 0 …đến 9. máy sẽ tự động quay số mà bạn đã lưu.

6. Khoá tất c các cuộc gọi ra ngoài.
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “DIAL LOCK”
- Nhập mã Pin vào (mã PIN do nhà Sn xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn PROGRAM để xác nhận cài đặt

7. Cách mở khoá tất c các cuộc gọi ra ngoài
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “DIAL LOCK”
- Nhập mã Pin vào (mã PIN do nhà Sn xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt
- Bạn sẽ nghe tiếng bip xác nhận việc mở khoá đã hoàn thành

8. Cách khoá các các cuộc gọi liên tỉnh, di động, quốc tế
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM” 
- Nhấn phím “MUTE”
- Nhấn phím số “1”
- Nhấn phím số “0” (đây là các số đầu tiên trong dãy số di động, số gọi ngoại tỉnh)
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt

9. Cách mở kho gọi di động , ngoại tỉnh.
- Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
- Nhấn nút “PROGRAM” đèn “MUTE” sẽ nháy sáng
- Nhấn phím “MUTE”
- Nhấn phím số “1’
- Nhấn phím số [ *] (phím này là phím ngay bên trái số “0” trên bàn phím)
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt

Lưu ý: 
- Quý khách hàng sử dụng máy cẩn thận, trong trường hợp đổi mã Pin của máy thì vui lòng ghi lại mà Pin.
- Công ty không bo hành trong trường hợp khách hàng thay đổi và không nhớ mã PIN
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