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Hướng dấn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TCD300

i.
Bật, tắt nguồn

-
Nhấn và giữ phím ) (phím màu đỏ bên phía phi cho đến khi máy chuyển sang chế độ hoạt động hoặc tắt đi.)

ii.
Cài đặt thời gian cho máy.

-
Nhấn phím “MENU”  (phím ở giữa phía dưới màn hình). Đây là phím mà bạn rất hay phi sử dụng, nhớ kĩ nhé!

-
Dùng mũi tên lên xuống chuyển đến hình chiếc đồng hồ (màn hình xuất hiện chữ “Time Settings” ).

-
Nhấn OK (chính là phím “MENU”)

-
Màn hình xuất hiện “SET DATE/TIME”. Nhấn phím “MENU”.

-
Vào ngày ngày (ví dụ 1 6), tháng tháng (ví dụ 0 2), vào năm năm (ví dụ 0 3) 

-
Vào giờ giờ (ví dụ 0 7), phút phút (ví dụ 1 5)

-
Nhấn phím “MENU” để xác nhận cài đặt

iii.
Cài đặt kiểu quay số

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dùng mũi tên lên xuống để trên màn hình xuất hiện dòng chữ “BASE UNIT SETUP”.

-
Nhấn phím “MENU”

-
Sử dụng bàn phím vào mã PIN của máy, là  0.0.0.0 (Bốn số 0)

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “DIAL MODE”.

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống để chọn “TONE” đa tần

-
Nhấn phím “MENU” vào để xác nhận cài đặt

iv.
Chức năng tư chối lịch sự

-
Khi có điện thoại từ ngoài vào

-
Nhấn phím lên xuống về phía dưới cho đến khi không thể kêu được nữa

-
Bạn thấy không? rlịch sự và rất chuyên nghiệp

v.
Nhớ số điện thoại vào máy con:

-
Máy có thể nhớ được 200 số ĐT vào bộ nhớ

-
Bạn đánh số điện thoại vào. Ví dụ 1080

-
Nhấn phím “MENU”  xuất hiện “ADD PHONEBOOK”.

-
Nhấn phím “MENU”’

-
Sử dụng bàn phím đánh tên vào là “TONG DAI 108”, trong quá trình đánh tên sử dụng phím lên xuống để dịch chuyển con trỏ.

-
Nhấn phím “MENU” để xác nhận. 

vi.
Tìm số điện thoại trong danh sách

-
Nhấn vào phím “PHONEBOOK” (phím dưới màn hình bên trái tay con)

-
Dùng phím lên xuống để tìm tên người cần gọi

-
Tìm thấy rồi thì chỉ  bấm phím “TALK” (Phím màu xanh) để gọi.

vii.
Cài đặt chức năng báo thức.

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “TIME SETTINGS”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “Alarm”.

-
Nhấn phím “MENU” (02 lần)

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “ONCE” báo thức một lần, “DAILY” báo thức hàng ngày

-
Nhấn “MENU”

-
Vào giờ giờ (ví dụ 0 7), phút phút (ví dụ 1 5)

-
Nhấn phím “MENU” vào để chọn kiểu chuông báo thức.

-
Nhấn phím “MENU vào để xác nhận cài đặt

*> Cách khác: Bạn có thể đặt báo thức theo một cách khác, như sau:

-
Trong phần cài đặt thời gian, bạn dùng mũi tên lên xuống vào phần “Alarm”

-
Nhấn phím “MENU”. Sau đó Bạn lại làm thao tác tưng tự như ở phần trên.

viii.
Cài đặt kiểu chuông

Máy cung cấp cho bạn 20 kiểu chuông sinh động 

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “RINGER SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “EXT RINGTONE”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “kiểu chuông bạn thích.

-
Nhấn phím “MENU” vào để xác nhận cài đặt

Máy có thể thay đổi âm lượng chuông

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “RINGER SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “RINGER VOLUME”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện mức chuông bạn thích hợp.

-
Nhấn phím “MENU” vào để xác nhận cài đặt

ix.
Hạn chế cuộc gọi:

Ưu điểm lớn nhất của dòng sn phẩm DECT này là cho phép cấm các máy con thực hiện cuộc gọi di động , ngoại tỉnh. Thực hiện các bước sau:

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “BASE UNIT SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Sử dụng bàn phím vào bốn số 0.0.0.0 (mã pin).

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL RESTRICT”.

-
Nhấn phím “MENU” (02lần)

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống chọn tay con cần khoá (có 06 tay)

-
Vào số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn vào số 091  để cấm tất các các cuộc gọi di động

-
Nhấn phím “MENU” vào để xác nhận cài đặt

Thoát khỏi sẽ chế độ hạn chế cuộc gọi:

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “BASE UNIT SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Sử dụng bàn phím vào bốn số 0.0.0.0 (mã pin).

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL RESTRICT”.

-
Nhấn phím “MENU” (02lần)

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống chọn tay con cần mở khoá (có 06 tay)

-
Sử dụng phím C để xoá số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn sử dụng phím C để xoá số “091”  để cấm tất các các cuộc gọi di động

-
Nhấn phím “MENU” vào để xác nhận cài đặt

x.
Chức năng ngăn cn cuộc gọi

Dòng máy KX-TCD300 được thiết kế chức năng độc đáo ngăn chặn cuộc gọi, chức năng này nhằm không cho gọi điện thoại 

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTIONS”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL BAR”.

-
Nhấn phím “MENU”

-
Đánh mã PIN vào 0 0 0 0 (bốn số O)

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống vào để chọn “ON” .

-
Nhấn phím “MENU” để xác nhận cài đặt

xi.
Mở ngăn cn cuộc gọi:

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTIONS”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL BAR”.

-
Nhấn phím “MENU”

-
Đánh mã PIN vào 0 0 0 0 (bốn số O)

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống vào để chọn “OFF” để mở khoá .

-
Nhấn phím “MENU” để xác nhận cài đặt

xii.
Cách đăng ký tay con với máy mẹ khi mất liên lạc giữa máy mẹ và máy con:

Máy con

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.

-
Nhấn “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống cho đến khi màn hình hiển thị “REGISTRATION”

-
Nhấn phím “MENU”

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống cho đến khi màn hình hiển thị “REGISTER H/SET”

-
Nhấn phím “MENU” để xác nhận cài đặt

Cùng lúc đó, trên Máy mẹ

-
Nhấn và giữ khong 5 giây phím “PAGING” là phím phát sóng ngay bên mặt của cốc xạc cho đến khi đèn nhấp nháy. Nếu trong trường hợp máy con đổ chuông bạn nhấn phím “PAGING” để làm lại từ đầu

Máy con

-
Dịch chuyển mũi tên lên xuống để chọn máy mẹ

-
Nhấn phím “MENU” cho để xác nhận cài đặt

-
Màn hình hiển thị “BS PIN”

-
Bạn đánh mã PIN vào 0.0.0.0 (Bốn lần số O)

-
Nhấn phím “MENU”

-
Có tiếng “Tone” xác nhận điều bạn vừa cài đặt

-
Nhấn phím “END” (phím màu đỏ để kết thúc)

xiii.
Thực hiện nói chuyện giữa hai tay con

-
Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.

-
Bạn nhấn phím “INT”

-
Bạn đánh số “2” vào (hoặc số 3, 4, 5...)

-
Máy con số “2” được gọi sẽ đổ chuông

-
Bạn nhấn phím “TALK” để nói chuyện
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