Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TCD510

**i.**              **BẬT, TẮT NGUỒN**

-          Nhấn và giữ phím ) (phím màu đỏ bên phía phải cho đến khi máy chuyển sang chế độ hoạt động hoặc tắt đi.)

**ii.**            **CÀI ĐẶT THỜI GIAN CHO MÁY.**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SET DATE/TIME”.

-          Vào **ngày ngày** (ví dụ **1** **6**), **tháng tháng** (ví dụ **0 2**), vào năm năm (ví dụ **0 3**)

-          Vào **giờ giờ** (ví dụ **0** **7**), **phút phút** (ví dụ **1 5**)

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**iii.**           **CÀI ĐẶT KIỂU QUAY SỐ**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING BASE”.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào

-          Sử dụng bàn phím vào mã PIN của máy, là  O O O O (Bốn số 0)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “DIAL MODE”.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào

-          Quay phím JOYSTIC để chọn TONE đa tần

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**iv.**           **CHỨC NĂNG TƯ CHỐI LỊCH SỰ**

-          Khi có điện thoại từ ngoài vào

-          Quay phím JOYSTIC xuống cho đến khi không thể kêu được nữa

-          Bạn thấy không? rất lịch sự và rất chuyên nghiệp

**v.**             **NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO MÁY CON:**

-          Máy có thể nhớ được **200** số ĐT vào bộ nhớ

-          Bạn đánh số điện thoại vào. Ví dụ 1080

-          Nhấn phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SAVE PHONEBOOK”.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Sử dụng bàn phím đánh vào là TONG DAI 108, trong quá trình đánh tên sử dụng JOYSTIC để dịch chuyển con trỏ.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào đê xác nhận

**vi.**           **TÌM SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG DANH SÁCH**

-          Nhấn vào phím PHONEBOOK (phím trên cùng bên trái tay con)

-          Dùng phím JOYSTICK để tìm tên người cần gọi

-          Tìm thấy rồi thì chỉ  bấm phím TALK (Phím màu xanh) để gọi.

-          Nhớ là nói chuyện ít thôi không tốn tiền điện thoại nhé

**vii.**          **CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG BÁO THỨC. CHỨC NĂNG NHẮC VIỆC**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “MEMO ALARM”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện ONCE **báo thức một lần**

-                                                                         DAILY **báo thức hàng ngày**

-          Vào **giờ giờ** (ví dụ **0** **7**), **phút phút** (ví dụ **1 5**)

-          Sử dụng bàn phím để đánh nội dung vào, ví dụ “ **An com di, khong thi chet day”**

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để chọn kiểu chuông báo thức.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**viii.**         **CÀI ĐẶT KIỂU CHUÔNG**

**Máy cung cấp cho bạn 15 kiểu chuông sinh động**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “RINGER OPTION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “EXT RINGER TYPE”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “kiểu chuông bạn thích.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**Máy có thể thay đổi âm lượng chuông**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “RINGER OPTION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “RINGER VOLUME”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện mức chuông bạn thích hợp.

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**ix.**           **HẠN CHẾ CUỘC GỌI:**

**LƯU ÝCHÚNG TÔI THỰC SỰ CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ MUA SẢN PHẨM CHÚNG TÔT, NHƯNG XIN QUÝ KHÁCH CẨN THẨN VỚI CHỨC NĂNG NÀY. XIN VUI LÒNG KHÔNG THAY ĐỔI MÃ PIN DO NHÀ MÁY ĐẶT , NẾU THAY ĐỔI THÌ VUI LÒNG GHI RA GIẤY VÀ NHỚ CẤT KĨ NHÉ!**

Ưu điểm lớn nhất của dòng sản phẩm DECT này là cho phép cấm các máy con thực hiện cuộc gọi di động , ngoại tỉnh. Thực hiện các thao tác sau:

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING BASE”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Sử dụng bàn phím vào bốn số O O O O

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL RESTRICTED”.

-          Quay phím JOYSTIC để chọn tay con cần khoá

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

-          Vào số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn vào số 091  để cấm tất các các cuộc gọi di động

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**Thoát khỏi sẽ chế độ hạn chế cuộc gọi:**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING BASE”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Sử dụng bàn phím vào bốn số O O O O

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL RESTRICTED”.

-          Quay phím JOYSTIC để chọn tay con cần khoá

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

-          Sử dụng phím C để xoá số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn sử dụng phím C để xoá số 091  để cấm tất các các cuộc gọi di động

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để xác nhận cài đặt

**x.**             **CHỨC NĂNG NGĂN CẢN CUỘC GỌI**

**Dòng máy KX-TCD510 được thiết kế chức năng độc đáo ngăn chặn cuộc gọi, chức năng này nhằm không cho gọi điện thoại  buôn chuyện *miễn phí***

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL BAR”.

-          Nhấn phím JOYSTIC để chọn

-          Đánh mã PIN vào 0 0 0 0 (bốn số O)

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để chọn ON .

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

**xi.**           **MỞ NGĂN CẢN CUỘC GỌI:**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “CALL BAR”.

-          Nhấn phím JOYSTIC để chọn

-          Đánh mã PIN vào 0 0 0 0 (bốn số O)

-          Nhấn phím JOYSTIC vào để chọn OFF (**mở khoá**) .

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

**xii.**          **CÁCH ĐĂNG KÝ TAY CON VỚI MÁY MẸ KHI MẤT LIÊN LẠC GIỮA MÁY MẸ VÀ MÁY CON:**

**Máy con**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC cho đến khi màn hình hiển thị REGISTRATION

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

-          Quay phím JOYSTIC cho đến khi màn hình hiển thị REGISTER H/SET

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

**Cùng lúc đó, trên Máy mẹ**

-          Nhấn và giữ khoảng 5 giây phím PAGING là phím phát sóng bên cạnh trái cho đến khi đèn nhấp nháy. Nếu trong trường hợp máy con đổ chuông bạn nhấn phím PAGING để làm lại từ đầu

**Máy con**

-          Quay phím JOYSTIC cho để chọn máy mẹ

-          Nhấn phím JOYSTIC cho để xác nhận cài đặt

-          Màn hình hiển thị BS PIN

-          Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)

-          Nhấn phím JOYSTIC vào

-          Có tiếng tone xác nhận điều bạn vừa cài đặt

-          Nhấn phím END (phím màu đỏ để kết thúc)

**xiii.**         **KHỞI ĐỘNG LẠI TOÀN BỘ MÁY.**

MÁY CON

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC cho đến khi màn hình hiển thị OTHER OPTION

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

-          Quay phím JOYSTIC cho đến khi màn hình hiển thị RESET HANDSET

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

-          Màn hình hiển thị ENTER H/SET PIN

-          Sử dụng bàn phím vào bốn số 0

-          Quay phím JOYSTIC để chọn YES (đồng ý)

-          Nhấn phím JOYSTIC để xác nhận cài đặt

MÁY MẸ (THAO TÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN MÁY CON)

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETING BASE”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Màn hình hiển thị ENTER BASE PIN

-          Bạn sử dụng bàn phím vào O O O O (bốn số O)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “OTHER OPTION

-          Nhấn phím JOYSTIC

-          Quay phím JOYSTIC đến dòng chữ RESET BASE

-          Nhấn phím JOYSTIC

-          Quay phím JOYSTIC đến dòng chữ YES

-          Nhấn phím JOYSTIC

**xiv.**         **THỰC HIỆN NÓI CHUYỆN GIỮA HAI TAY CON**

-          Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.

-          Bạn nhấn phím INT

-          Bạn đánh số 2 vào (hoặc số 3, 4, 5...)

-          Máy con số 2 được gọi sẽ đổ chuông

-          Bạn nhấn phím TALK để nói chuyện

**xv.**          **BẬT CHẾ ĐỘ GHI ÂM**

**KHI BẠN ĐI RA NGOÀI THÌ  BẠN NÊN BẬT CHẾ ĐỘ NÀY LÊN**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “ANSWER ON”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

**xvi.**         **TẮT CHẾ ĐỘ GHI ÂM**

**KHI BẠN ĐI VÔ TRONG THÌ  BẠN NÊN TẮT CHẾ ĐỘ NÀY**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “ANSWER Off”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

**xvii.**        **GHI ÂM LỜI CHÀO CHO MÁY**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “RECORD”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “RECORD  OGM”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Sau đó, bắt đầu bạn đọc lơi nhắn vào máy” **Alô, đây là nhà riêng của tôi. Hiện tại tôi đi vắng, xin vui lòng để lại lời nhắn hoặc số điện thoại khi về tôi sẽ liên lạc lại ngay, xin cảm ơn!!!”**

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào ) để kết thúc ghi âm

**xviii.**      **KIỂM TRA LỜI CHÀO**

CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁCH NGHE LẠI LỜI GHI ÂM NHƯ SAU

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “PLAY OGM”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Thế là nghe cái giọng mình ê a trong máy, buồn cười lắm

**xix.**         **CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG MÁY CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG.**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “SETTING TAM”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “Number of rings”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện Auto hoặc “2 rings”. , 3 rings, 4 rings

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào ) để chọn số hồi chuông bạn muốn

**xx.**          **KIỂM TRA LỜI NHẮN MÀ MỌI NGƯỜI NHẮN LẠI**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “PLAY NEW MSG”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

**xxi.**         **KIỂM TRA TẤT CẢ LỜI NHẮN MÀ MỌI NGƯỜI NHẮN LẠI**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “PLAY ALL MSG”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Trong quá trình nghe thì bạn muốn nghe lại bất kỳ lời nhắn nào bạn quay phím JOYSTICK sang phía trái

-          Trong quá trình nghe thì bạn muốn nghe lời nhắn tiếp theo bạn quay phím JOYSTICK sang phía phải

-          Trong quá trình nghe thì bạn muốn xoá  lời nhắn nào bạn quay phím JOYSTICK sang lên trên, chọn “DELETE”, sau đó nhấn vào

**xxii.**        **XOÁ  TẤT CẢ LỜI NHẮN MÀ MỌI NGƯỜI NHẮN LẠI**

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “TAM  OPERATION”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện “DELETE MESSAGE”.

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện DELETE ALL

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

-          Quay phím JOYSTIC đến khi xuất hiện YES

-          Nhấn OK (Nhấn phím JOYSTIC vào )

**xxiii.**      **GHI ÂM ĐÀM THOẠI HAI CHIỀU**

-          Khi bạn đang đàm thoại hai chiều.

-          Nhấn phím JOYSTIC  (phím hình tròn ở chính giữa tay con.)

-          Và lại nhấn phím JOYSTIC một lần nữa.

-          Màn hình xuất hiện “Recording”.

-          Cuộc nói chuyện sẽ được ghi âm đàm thoại hai chiều.